
------------------------------------------------------------
   Microsoft Fury3 Versión del Ensayo README
   1995 de 
septiembre------------------------------------------------------------
   (c) el Derechos de propiedad literaria la Corporación de Microsoft, 1995,

   Este documento contiene información importante específico 
   al Microsoft Fury3 Versión del Ensayo. 

   El Microsoft Fury3 Versión del Ensayo tiene el lleno 
   la funcionalidad de la versión del menudeo de Fury3 con estas excepciones:   
 - La Versión del Ensayo no apoya el "Muestre Videos" la opción en las opciones 
del Juego dialoga caja, así que los videos no juegan.
   - Usted puede volar sólo una misión.
   - Usted no puede ahorrar o puede reasumir juegos.
   - Los gráficos en la Ayuda del online de la Versión del Ensayo son 16-color,
     y por consiguiente no es como alto-calidad como el Windows 95
     Ayude gráficos en la versión del menudeo del juego.


   ----------------
   VOLUMENES
   ----------------

A. Instalación Notas

   \062 El Acuerdo de la licencia
   \062 Instalando la Fury3 Versión del Ensayo
   \062 Los Requisitos del Sistema mínimos para la Fury3 Versión del Ensayo
   \062 Recomendó el Sistema Ofrece para la Fury3 Versión del Ensayo
   \062 Los Requisitos del Sistema mínimos para la Fury3 Versión del Menudeo
   \062 Recomendó el Sistema Ofrece para la Fury3 Versión del Menudeo
   \062 Arreglando Microsoft Fury3 Arreglo
   \062 Instalando Fury3 de un Tercerista 
      Cáscara (Windows 3.1 sólo)
   \062 Usando una Bota Limpia para Resolverse Conflictos del Arreglo 
      (Windows 3.1 sólo)
   \062 Resolviéndose Arreglo Hiela Durante la Instalación 
      (Windows 3.1 sólo)
   \062 Empezando Fury3 si Usted está Usando las Herramientas de PC 
      Desktop (Windows 3.1 sólo)

Hardware de B. y Compatibilidad del Sistema

   \062 Perfeccionando Actuación en Mínimo-configuración 
      Máquinas
   \062 Otros Problemas de la Actuación
   \062 Preparando Palancas de mando Programables (ThrustMaster, 
      Gravis)
   \062 Aumentando el Tamaño de Su Archivo del Cambalache 
      (Windows 3.1 sólo)
   \062 El Error de Growstub (Windows 3.1 sólo)
   \062 EMM 386 Error de la Excepción (Windows 3.1 sólo)
   \062 Win32s error (Windows 3.1 sólo)

C. el Chófer Notes Video

   \062 Cambiando el Despliegue Video a 256 Colores
   \062 El Unhandled Excepción Error para el S3 Chófer Video 
      (Windows 3.1 sólo)
   \062 Usando un ATI mach32 o mach64 Chófer del Despliegue 
      (Windows 3.1 sólo)

D. Sound las Notas de la Tarjeta

   \062 Arreglando Tarjetas Legítimas

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------
  A. INSTALACION NOTAS
-----------------------------------------


   -------------
   \062 El Acuerdo de la licencia
   -------------
Copiando o usando esta Fury3 Versión del Ensayo, usted indica 
su acuerdo a los términos de este acuerdo de la licencia.  Si 
usted no acepta los términos aquí dentro, no le son autorizados 
copiar o usar la Versión del Ensayo.

La Fury3 Versión del Ensayo, incluyendo cualquier imagen, fotografías, 
animaciones, video, audio, música y texto incorporada en el 
Versión del ensayo, es poseído por Microsoft o sus proveedores y es protegido 
por Estados Unidos registre la propiedad literaria de leyes y internacional 
provisiones del tratado.   Exceptúe a la magnitud expresamente autorizado 
aquí dentro, todos los derechos se reservan a Microsoft y sus proveedores.  
Usted no puede invertir a ingeniero, decompile, o puede desmontar el 
Versión del ensayo.

La Garantía limitada y Limitación de remedios:
NINGUNA GARANTIA.  A la magnitud del máximo permitida por aplicable 
ley, Microsoft niega cualquier garantía expresamente para los Fury3 
Versión del ensayo.   La Versión del Ensayo y cualquiera relacionó 
la documentación se proporciona "como es" sin garantía de cualquier tipo, 
cualquier expreso o implícito, incluyendo, sin la limitación, el 
garantías implícitas de merchantability o aptitud para un 
propósito particular.  El riesgo entero que se levanta fuera de uso o actuación 
de la Versión del Ensayo permanece con usted.   
La obligación entera de Microsoft y su remedio exclusivo, a la opción de 
Microsoft, serán el costo de la Versión del Ensayo 
o su reemplazo con otra copia de la Versión del Ensayo.   
A la magnitud del máximo permitida por ley aplicable, en ningún evento, 
deba a Microsoft o sus proveedores sea responsable para cualquier daño y 
perjuicios 
en absoluto (incluyendo, sin la limitación, los daño y perjuicios para la 
pérdida de ganancia comercial, interrupción comercial, pérdida de negocio, 
información, o cualquier otra pérdida pecuniaria) levantándose fuera del 
uso o incapacidad para usar este producto de Microsoft, aun cuando 
Microsoft se ha aconsejado de la posibilidad de cosas así daña.  Porque algunos 
states/jurisdictions no permiten la exclusión 
o limitación de obligación para consiguiente o incidental 
daño y perjuicios, la limitación anterior no puede aplicar a usted.


   -------------
   \062 Instalando la Fury3 Versión del Ensayo
   -------------
Si usted instalara la Fury3 Versión del Ensayo de un
Catador de CD, ninguna instalación extensa se requiere. 

Si usted copiara la Fury3 Versión del Ensayo directamente de 
un servicio del online o de los discos, por favor note el 
instrucciones siguientes.

   Para ejecutar la Fury3 Versión del Ensayo bajo Windows 95, 
   ejecute Fury3x.exe.

   Para instalar la Fury3 Versión del Ensayo bajo Windows 3.1 
   o Windows para Workgroups:

   1. Ejecute setupx.exe. 
   2. Termine Windows y reinicie a su computadora. 
   3. Ejecute Fury3x.exe.

NOTA: La Fury3 Versión del Ensayo requiere adicional 
utilidades (win32s, lance, dispdib.dll) para correr bajo 
Windows 3.1 y Windows para Workgroups. Durante 
instalación usted puede incitarse para instalar cada uno.


   -------------
   \062 Los Requisitos del Sistema mínimos para la Fury3 Versión del 
Ensayo-------------
*486DX/66 MHz o el procesador más alto
*8 MB de RAM
*EITHER:
   -Microsoft® Windows 95® sistema operativo
   OREGON
   Sistema operativo de -MS-DOS® versión 5.0 o después con 
    Microsoft® el sistema operativo de Windows® versión 3.1 o 
    después
*Available disco duro espacio:
   -para Windows 95, 15 MB de espacio del disco duro disponible
   -para Windows 3.1, 17 MB de espacio del disco duro disponible, 
    más un 10 MB cambalachea archivo si usted tiene menos de 12 MB 
    de RAM
Autobús de *Local el video de SVGA, 256-color despliegue,
*Sound abordan más portavoces o auriculares para oír audio


   -------------
   \062 Recomendó el Sistema Ofrece para la Fury3 Versión del 
Ensayo-------------
*Joystick o otro mando del vuelo
Ratón de *Microsoft o otro dispositivo apuntando


   -------------
   \062 Los Requisitos del Sistema mínimos para la Fury3 Versión del 
Menudeo-------------
*486DX/66 MHz o el procesador más alto
*8 MB de RAM
*EITHER:
   -Microsoft® Windows 95® sistema operativo
   OREGON
   Sistema operativo de -MS-DOS® versión 5.0 o después con 
    Microsoft® el sistema operativo de Windows® versión 3.1 o 
    después
*Available disco duro espacio:
   -para Windows 95, 15 MB de espacio del disco duro disponible
   -para Windows 3.1, 17 MB de espacio del disco duro disponible, 
    más un 10 MB cambalachea archivo si usted tiene menos de 12 MB 
    de RAM
Autobús de *Local el video de SVGA, 256-color despliegue,
*Sound abordan más portavoces o auriculares para oír audio


   -------------
   \062 Recomendó el Sistema Ofrece para la Fury3 Versión del 
Menudeo-------------
*Joystick o otro mando del vuelo
Ratón de *Microsoft o otro dispositivo apuntando


   -------------
   \062 Arreglando Microsoft Fury3 Arreglo
   -------------
Debajo de es algunos errores comúnes encontrados mientras 
Microsoft Fury3 instalando y explicaciones del 
errores:

* Fury3 requieren un 486 procesador por lo menos.
Usted o debe actualizar a un Intel 486 o más alto 
procesador, o cambia a una computadora con un Intel 486 o 
procesador más alto.

* Esta aplicación requiere una más nueva versión de 
Microsoft Windows.
Fury3 le requieren versión 3.1 a Microsoft Windows o después. 
Para comprar una versión revisada de Windows, vea a su minorista local.

* Windows está corriendo en modo normal. Sólo gane 32S lata 
corra en 386 modo reforzado. (Windows 3.10 sólo)
Si usted tiene 8 MB de RAM, como requerido por Microsoft Fury3,
y es Windows corrido incapaz en modo reforzado, usted puede 
necesite al reconfigure su computadora. Usted puede determinar si 
Windows está corriendo en norma o reforzó modo por 
pulsando el botón Sobre en el menú de Ayuda.

NOTA: Si usted es inseguro cuánto RAM que su computadora tiene, 
usted puede ejecutar Diagnósticos de Microsoft (MSD), o verifica con 
el fabricante de su computadora. Para más información 
sobre MSD corriente, vea la Guía de su Usuario de Windows.

Si su computadora tiene el requisito 8 MB de RAM y usted 
es un usuario de la computadora avanzado, usted puede probar quitando algunos
TSRs de su AUTOEXEC.BAT archivan y revisando su 
CONFIG.SYS archivan para hacer más memoria disponible a Windows.

Debajo de es ejemplos de bota limpia AUTOEXEC.BAT y 
Archivos de CONFIG.SYS que deben hacer bastante memoria 
disponible para Windows para correr en modo reforzado. 

IMPORTANTE: Use al Gerente del Archivo para copiar y renombrar su 
AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS archiva en caso de que usted necesita a 
restaure su configuración actual.

Ejemplo para una bota limpia el file:Path=c:\092;c:\092dos;c:\092windows de 
AUTOEXEC.BAT
$p$g puntual
Temp=c:\092temp(make fijo efectivamente apunta a un temp válidos 
directorio)
Incluya cualquier orden linea necesario para las tarjetas legítimas, 
CD-ROM maneja, o utilidades de condensación de disco duro.

Ejemplo para una bota limpia CONFIG.SYS file:Device=c:\092windows\092himem.sys
Files=65
Buffers=20
Stacks=9,256
C:\092dos de Shell=c:\092dos\092command.com \092 /p /e:256
Incluya cualquier orden linea necesario para las tarjetas legítimas, 
CD-ROM maneja, o utilidades de condensación de disco duro.


   -------------
   \062 Instalando Microsoft Fury3 de un Tercerista 
      Cáscara (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Si usted puede desactivar la cáscara a través de la cáscara 
utilidades del configuration/Setup, por favor haga así. Por otra parte, 
siga estas instrucciones si usted está teniendo problema 
Microsoft Fury3 instalando de un programa de la cáscara como 
Packard Campanilla Navegante, Xsoft TabWorks, o Norton 
Desktop.

IMPORTANTE: Use al Gerente del Archivo para copiar y renombrar el 
SYSTEM.INI archivan antes de seguir este procedimiento. Para 
su protección, no hace cambios al original 
SYSTEM.INI archivan en caso de que usted necesita restaurarlo después.

1. En el grupo de los Accesorios, doble-pulse el botón Cuaderno.
2. En el menú del Archivo, pulse el botón Abierto.
3. En la caja de Nombre de Archivo, tipo:  system.ini
4. Pulse el botón OK.
5. Bajo [la Bota], localice el ' la Cáscara = ' la línea.
6. Inserte un punto y coma al frente del ' la Cáscara = ' la línea.
   Esto comenta fuera la línea.
7. Cree una nueva línea bajo ' la Cáscara = ' y tipo:  
   Shell=Progman.exe 
8. En el menú del Archivo, pulse el botón Ahorre.
9. En el menú del Archivo, pulse el botón Salida.
10.Restart Windows, y instala Microsoft Fury3.

Después de que usted ha instalado Microsoft Fury3, siga pasos 
1 - 5 sobre y entonces quita el punto y coma del primero
' La cáscara = ' la línea. Ponga un punto y coma delante del 
' Shell=Progman.exe ' la línea usted agregó para comentar fuera 
la línea.

   -------------
   \062 Usando una Bota Limpia para Resolverse Conflictos del Arreglo 
   (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Si usted es incapaz de instalar Microsoft Fury3, usted puede 
revise su AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, y archivos de WIN.INI 
y usa una bota limpia para hacer más memoria disponible a 
Windows.

IMPORTANTE: Use al Gerente del Archivo para copiar y renombrar el 
AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, y WIN.INI archiva antes 
siguiendo este procedimiento. Para su protección, no haga 
cambios de la hechura a los archivos originales en caso de que usted necesita a 
restaúrelos después.

1. En el grupo Principal, doble-pulse el botón al Gerente del Archivo.
2. Doble-pulse el botón el directorio de Windows.
3. Abra el AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS, y archivos de WIN.INI 
   y revisa fuera las líneas del orden innecesarias. Refiérase al 
   ejemplos siguientes para qué salir en los archivos.
4. En el menú del Archivo, pulse el botón Ahorre.
5. En el menú del Archivo, pulse el botón Salida.
6. Reinicie Windows, y instale Microsoft Fury3.

Ejemplos:

AUTOEXEC.BAT	
Path=c:\092;c:\092dos;c:\092windows
$p$g puntual
Temp=c:\092temp fijo (asegúrese apunta a un temp válidos 
directorio)	
Incluya cualquier orden linea necesario para las tarjetas del audio, 
CD-ROM maneja, o utilidades de condensación de disco duro.

CONFIG.SYS
Device=c:\092windows\092himem.sys
Files=65
Buffers=20
Stacks=9,256
C:\092dos de Shell=c:\092dos\092command.com \092 /p /e:256
Incluya cualquier orden linea necesario para las tarjetas del audio, 
CD-ROM maneja, o utilidades de condensación de disco duro.

WIN.INI
Inserte un punto y coma delante del ' la Carga = ' la línea y el 
' Corra = ' la línea en el ' la categoría de Ventanas para comentar fuera el 
líneas.

NOTA: Sólo comentando fuera las líneas tiene que ser hecho si 
hay órdenes en las líneas.

Renombre los Startup se agrupan en Gerente del Programa si cualquiera 
los programas están estando cargados a través de él.

   -------------
   \062 Resolviéndose Arreglo Hiela Durante la Instalación 
   (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Si el Arreglo tiene en establo durante la instalación, y usted está corriendo
MS-DOS 6.0 o después, corra Scandisk seguido por Defrag /f.
Para la información sobre estos dos órdenes, vea el MS-DOS
La Guía de usuario. Después de que los órdenes se completan, reinicie 
Windows y instala Microsoft Fury3.

Si usted no está ejecutando MS-DOS 6.0 o después, usted puede usar 
el Chkdsk el orden de /f.
Usted puede usar una utilidad del defragmentation entonces como PC 
Herramientas o Norton Desktop.

   -------------
   \062 Empezando Microsoft Fury3 si Usted está Usando el PC 
   Herramientas Desktop (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Si usted está usando Herramientas de PC Desktop como su cáscara de Windows, 
usted necesitará reiniciar Windows después de instalar 
Microsoft Fury3 terminando Windows y tecleando Gana a 
la sugerencia.

------------------------------------------
  HARDWARE de B. Y COMPATIBILIDAD del 
SISTEMA------------------------------------------

   -------------
   \062 Perfeccionando Actuación en Mínimo-configuración 
   Máquinas
   -------------
Si usted tiene una computadora con un 486/66 procesador y 8 MB 
de RAM, los pasos siguientes pueden mejorar actuación:
* Está seguro que usted no es anotado adelante a una red.
* Cierre cualquier aplicación abierta.
* Ejecute Fury3 por completo la Pantalla, formato Panorámico.
* Modifique opciones en las Opciones de los Gráficos dialoge caja:
  1. En el Fury3 menú de las Opciones, pulse el botón Opciones de los Gráficos.
  2. No seleccione Ninguno en la caja de Detalle de Sombra.
  3. Seleccione Calidad Normal en la caja de Calidad de Imagen.
  4. Seleccione Detalle Bajo en la caja de Detalle de Textura.
  5. Seleccione Fuera de en la caja de las Ruinas.
  6. Asegúrese que la Muestra Cielo Textura cheque caja se aclara.
Cuando usted reduce que el detalle nivela, usted afecta el 
apariencia de Fury3--haga el anterior sólo si la velocidad es el
consideración primaria.

* (Windows 3.1 sólo) el Aumento el tamaño de su archivo del cambalache 
(vea el tema de README que Aumenta el Tamaño de Su Cambalache 
Archivo).

* (Windows 3.1 sólo) Use la configuración de la bota limpia 
(vea el tema de README que Usa una Bota Limpia para Resolverse 
El arreglo Choca). 
Entalle la bota limpia para que él:
- Las cargas el número mínimo de memoria los chóferes residente 
  y los programas necesitaron ejecutar Windows.
- No habilita memoria extendida (EMM386 deben ser 
  configurado para NOEMS).
- No carga SmartDrive (éste se vuelve un tradeoff 
  entre más memoria y la unidad de disco duro más lenta 
  actuación--en algunos sistemas esto puede llevar a más lento
  obra del juego).

* (Windows 3.1 sólo) Instale más memoria en su máquina
para acelerar Microsoft Fury3 despierto. 10 MB de RAM se recomienda.

   -------------
   \062 Otros Problemas de la Actuación
   -------------
* Si usted está usando un CH Flightstick Profesional, un Gravis, 
Phoenix/Firebird, o la palanca de mando compatible: Cuando dos 
se aprietan botones de la palanca de mando simultáneamente, el 
la palanca de mando interpreta las prensas múltiples como un Sombrero 
Cambie acción. Para prevenir esto, apriete sólo una palanca de mando 
abroche en un momento.

* Los usuarios de máquinas más lentas pueden experimentar un retraso en 
obra del juego al entrando y terminar túneles. Esto puede 
también pasa cuando Fury3 están cargando datos del juego. Por favor haga 
no reinicie a su computadora si esto ocurre.

Modifique opciones en las Opciones de los Gráficos dialoge caja:
  1. En el Fury3 menú de las Opciones, pulse el botón Opciones de los Gráficos.
  2. No seleccione Ninguno en la caja de Detalle de Sombra.
  3. Seleccione Calidad Normal en la caja de Calidad de Imagen.
  4. Seleccione Detalle Bajo n la caja de Detalle de Textura.
  5. Seleccione Fuera de en la caja de las Ruinas.
  6. Asegúrese que la Muestra Cielo Textura cheque caja se aclara.

* (Windows 95 sólo) Fury3 sólo reconocen Palanca de mando 1 en 
la caja de Propiedades de Palanca de mando. Esté seguro que la palanca de mando 
usted está usando con Fury3 se conecta a su computadora
primero el puerto del juego.

* (Windows 3.1 sólo) Usted puede experimentar tendencia o 
inestabilidad al usar una palanca de mando. Esto puede causarse por 
el fondo procesa, como ejecutar Fury3 con otro 
las aplicaciones abren, conectando una red de computadoras, o reformateando un 
grande 
documente en un programa del palabra-proceso. Si usted es 
ejecutando su palanca de mando a través del puerto del juego adelante su 
tarjeta legítima, usted puede mejorar actuación usando un 
tarjeta del juego especializada.

   -------------
   \062 Preparando Palancas de mando Programables (ThrustMaster, 
   Gravis)
   -------------
Fury3 proporcionan a los archivos separados para el uso 4 
ThrustMaster palanca de mando configuraciones:  
(un) ThrustMaster F-16 FLCS exclusivamente: FFURY3.B50
(b) ThrustMaster F-16 FLCS y TQS: QFURY3.B50
(c) ThrustMaster F-16 FLCS y Mark II WCS: MFURY3.B50
(d) ThrustMaster (P)FCS y Mark II WCS: FURY3.ADV

Fury3 también mantienen archivos separados el uso con el 
Fénix de Gravis: FURY3.PHX y los Gravis Firebird: 
FURY3.FBD

Palancas de mando de ThrustMaster programables usando bajo 
Windows 95:
Para preparar su palanca de mando de ThrustMaster:
  1. De Windows 95, empiece una ventana de MS-DOS.
  2. Ejecute la palanca de mando de ThrustMaster que configura utilidad. 
     Por favor refiérase al Manual de su Dueño de ThrustMaster 
     para las instrucciones. Nota: Si usted no transmite el 
     archivo apropiado (vea archivos anteriormente) a su palanca de mando, 
     funcionará como un 2-axis, 2-button palanca de mando.
  3. Una vez su palanca de mando se programa, salida MS-DOS a 
     devuelva a Windows, Tablero del Mando abierto, y doble -
     pulse el botón el icono de la Palanca de mando.
  4. En Propiedades de la Palanca de mando, seleccione "2-button vuelo 
     unza w/throttle" de la caja de selección de Palanca de mando 
     si usted está usando tipo de la palanca de mando (b), (c), o (d) 
     anteriormente. Si usted está usando (un) (ThrustMaster F-16 
     FLCS solo), seleccione "2-axis, 2-button palanca de mando."

Usando el Fénix de Gravis o Firebird bajo Windows 95:
Para preparar su Fénix o palanca de mando de Firebird:
  1. De Windows 95, empiece una ventana de MS-DOS.
  2. Ejecute el Phoenix/Firebird palanca de mando configurando 
     utilidad. Por favor refiérase a su Phoenix/Firebird 
     La Guía de usuario para las instrucciones. Nota: Si usted no hace 
     transmita el archivo apropiado (vea archivos anteriormente) a 
     su palanca de mando, funcionará como un 2-axis, 
     2-button palanca de mando.
  3. Una vez su palanca de mando se programa, salida MS-DOS a 
     devuelva a Windows, Tablero del Mando abierto, y doble -
     pulse el botón el icono de la Palanca de mando.
  4. En Propiedades de la Palanca de mando, seleccione "2-button vuelo 
     unza w/throttle" de la caja de selección de Palanca de mando.

Palancas de mando de ThrustMaster programables usando bajo Windows 
3.1:
Para preparar su palanca de mando de ThrustMaster:
  1. De Windows 3.1, empiece una ventana de MS-DOS.
  2. Empiece la palanca de mando de ThrustMaster que configura utilidad. 
     Por favor refiérase a su Dueño de ThrustMaster 
     Manual para las instrucciones. Nota: Si usted no hace 
     transmita el archivo apropiado (vea archivos anteriormente) a 
     sus F-16 FLCS, funcionará como un 2-axis, 
     2-button palanca de mando.
  3. Una vez su palanca de mando se programa, salida MS-DOS y 
     devuelva a Windows.
  4. Cargue Fury3, y entonces pulse el botón Opciones de Mando de Vuelo 
     en el menú de las Opciones.
  5. Pulse el botón Palanca de mando o Palanca de mando con Acelerador, 
     dependiendo de la palanca de mando usted tienen.
  6. Pulse el botón Calibre y siga las direcciones adelante el 
     pantalla.

Usando el Fénix de Gravis o palanca de mando de Firebird bajo 
Windows 3.1: 
Para preparar su Fénix o palanca de mando de Firebird:
  1. De Windows 3.1, empiece una ventana de MS-DOS.
  2. Empiece el Fénix de Gravis o palanca de mando de Firebird 
     utilidad configurando. Por favor refiérase a su 
     Fénix o la Guía de Usuario de Firebird para las instrucciones. 
     Nota: Si usted no transmite el archivo apropiado 
     (vea archivos anteriormente) a su palanca de mando, quiere 
     funcione como un 2-axis, 2-button palanca de mando.
  3. Una vez su palanca de mando se programa, salida MS-DOS y 
     devuelva a Windows.
  4. Cargue Fury3, y entonces pulse el botón Opciones de Mando de Vuelo 
     en el menú de las Opciones.
  5. Pulse el botón Palanca de mando con Acelerador.
  6. Pulse el botón Calibre y siga las direcciones adelante el 
     pantalla.

   -------------
   \062 Aumentando el Tamaño de Su Archivo del Cambalache 
   (Windows 3.1 sólo)
   -------------
En Windows 3.1, Microsoft Fury3 requiere 8 MB por lo menos 
de RAM, más un 10 MB cambalachea archivo si usted tiene menos de 
12 MB de RAM. Esté seguro que el archivo del cambalache es fijo para un 
mínimo de 10 MB. Aumentando el tamaño del cambalache-archivo pueden 
mejore la actuación de Microsoft Fury3.

Siga este procedimiento para aumentar el archivo del cambalache si su 
la computadora tiene espacio del disco bastante disponible:

1. En el grupo Principal, doble-pulse el botón el Tablero del Mando.
2. Doble-pulse el botón el 386 icono Reforzado.
3. Pulse el botón Memoria Virtual.
4. Pulse el botón Cambio.
5. Aumente el tamaño del archivo del cambalache.

Siga este procedimiento para aumentar el archivo del cambalache si su 
la computadora es baja en espacio del disco y usted está corriendo 
MS-DOS 6.0 o después:

1. En el grupo Principal, doble-pulse el botón el Tablero del Mando.
2. Doble-pulse el botón el 386 icono Reforzado.
3. Pulse el botón Memoria Virtual.
4. Pulse el botón Cambio.
5. Bajo las Nuevas Escenas de Swapfile, no entre en Ninguno en el Tipo 
   caja.
6. Pulse el botón OK en los dos las cajas del diálogo.
7. Cerca Windows.
8. De la sugerencia de MS-DOS, ejecute Scandisk, y entonces 
   Defrag. Para la información sobre estos dos órdenes, vea 
   la Guía del User de MS-DOS.
9. Una vez estos órdenes se completan, reinicie Windows. 
   Aumente la memoria virtual que usa el anterior 
   procedimiento. 

NOTA:  Si usted es incapaz de crear un 10 MB cambalachee archivo 
usando este procedimiento, usted puede quitar archivos del duro
disco, y entonces prueba el procedimiento de nuevo. 

Si usted no está usando MS-DOS 6.0 o después, usted puede usar 
los Chkdsk /f ordenan para verificar su tamaño de archivo de cambalache. Usted 
pueda usar una utilidad del defragmentation entonces como PCTOOLS 
o Norton.

   -------------
   \062 El Error de Growstub (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Use el procedimiento siguiente si usted consigue un error del growstub 
mensaje.

IMPORTANTE: Use al Gerente del Archivo para copiar y renombrar el 
WIN.INI archivan antes de seguir este procedimiento. Para su 
protección, no hace cambios al WIN.INI original 
archivo en caso de que usted necesita restaurarlo después.

1. Pulse el botón los Accesorios se agrupan, y entonces doble-pulsa el botón 
   Cuaderno.
2. En el menú del Archivo, pulse el botón Abierto.
3. En la caja de Nombre de Archivo, tipo:  win.ini.
4. Localice el ' la Carga = ' la línea bajo el ' la categoría de Window'. 
5. Anule ' Pointer.exe' del ' la Carga = ' la línea.
6. En el menú del Archivo, pulse el botón Ahorre.
7. En el menú del Archivo, pulse el botón Salida.
8. Reinicie Windows, y entonces reinicie Microsoft Fury3.

   -------------
   \062 EMM 386 Error de la Excepción (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Siga este procedimiento si usted les hace 386 excepción a un EMM 
error.

IMPORTANTE: Use al Gerente del Archivo para copiar y renombrar el 
WIN.INI archivan antes de seguir este procedimiento. Para su 
protección, no hace cambios al WIN.INI original 
archivo en caso de que usted necesita restaurarlo después.

1. Pulse el botón los Accesorios se agrupan, y entonces doble-pulsa el botón 
   Cuaderno.
2. En el menú del Archivo, pulse el botón Abierto.
3. En la caja de Nombre de Archivo, tipo:  win.ini.
4. Pulse el botón OK.
5. Localice el ' la Carga = ' la línea bajo el ' la categoría de Window'. 
6. Quite el ' Pointer.exe' ordenan del ' la Carga = ' 
   line.NOTE: Para algunas Packard Campanilla computadoras, usted puede 
   también necesite quitar el ' Mapiappi.exe' ordenan de 
   el ' Corra = ' la línea.
7. En el menú del Archivo, pulse el botón Ahorre.
8. En el menú del Archivo, pulse el botón Salida.
9. Reinicie Windows, y entonces reinicie Microsoft Fury3.

   -------------
   \062 Win32s error (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Para resolverse este error, usted necesita crear un cambalache más grande 
archivo. Vea el tema de README que Aumenta el Tamaño de Su 
Archivo del cambalache para las instrucciones.


------------------------------------------
  C. el CHOFER NOTES VIDEO
------------------------------------------

   -------------
   \062 Cambiando el Despliegue Video a 256 Colores
   -------------
Su computadora debe desplegar 256 colores para ejecutar Microsoft 
Fury3.

Para desplegar 256 colores en Windows 95:
1. Pulse el botón el botón de la Salida, y entonces apunte a las Escenas.
2. Pulse el botón Tablero del Mando.
3. Doble-pulse el botón el icono del Despliegue.
4. Pulse el botón la etiqueta de las Escenas.
5. Bajo la Paleta Colorida, pulse el botón 256 Color.
6. Pulse el botón OK.
7. Reinstale Microsoft Fury3.
NOTA: Si usted no tiene el requisito 256-color chófer, 
o si usted no está seguro que su tarjeta videa apoya 256 
colores, avise a su fabricante de la tarjeta video.

(Windows 3.1 sólo) IMPORTANTE: Use al Gerente del Archivo a 
copia y renombra los SYSTEM.INI archivan antes de usar el 
procedimiento siguiente. Para su protección, no hace 
los cambios al SYSTEM.INI original archivan en caso de que usted 
necesite restaurarlo después.

Para desplegar 256 colores en Windows 3.1:
1. En el grupo Principal, doble-pulse el botón Arreglo de Windows.
2. En el menú de las Opciones, pulse el botón Escenas de Sistema de Cambio.
3. En la lista del Despliegue, pulse el botón a un 256-color chófer del 
despliegue
satisfecho para la tarjeta videa en su computadora. (Si usted es 
no seguro qué chófer video para seleccionar, avise su 
fabricante de la tarjeta video.) NOTA: Usted debe usar un mínimo 
despliegue resolución de 640 x 480.
4. Pulse el botón OK.
5. Reinicie Windows, y instale Microsoft Fury3.

Si usted tiene una tarjeta videa que usa la S3 astilla puesta y 
está teniendo problema con Microsoft Fury3, contacto, 
Microsoft para obtener S3 astilla puesta a los chóferes de VGA Excelentes. Vea 
el tema de README el Unhandled Excepción Error para los S3 
Chófer video (Windows 3.1 sólo) para información. 


   -------------
   \062 El Unhandled Excepción Error para el S3 Chófer Video 
   (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Unos S3 chóferes videos (en particular Dell S3 chóferes) 
pueda causar caídas imprevisibles cuando Microsoft corriente 
Fury3 bajo Windows 3.1. Avise su tarjeta videa 
fabricante para asegurarse usted tiene un video compatible 
chófer.

IMPORTANTE: Use al Gerente del Archivo para copiar y renombrar el 
SYSTEM.INI archivan antes de seguir este procedimiento. Para 
su protección, no hace cambios al original 
SYSTEM.INI archivan en caso de que usted necesita restaurarlo después.

1. Doble-pulse el botón el grupo Principal, y entonces pulse el botón Windows 
   Arreglo.
2. En el menú de las Opciones, pulse el botón Escenas de Sistema de Cambio.
3. En la lista del Despliegue, pulse el botón VGA Excelente o un más nuevo 
   256-color chófer del despliegue satisfizo para la tarjeta videa 
   en la computadora.
4. Pulse el botón OK.
5. Reinicie Windows, y entonces reinicie Microsoft Fury3.

Para obtener S3 astilla puesta a los chóferes de VGA Excelentes (Windows 3.1 
usuarios sólo): Transmita a los chóferes de SVGA del 
Microsoft Download el Servicio (MSDL). Estos chóferes trabajan 
correctamente en muchas tarjetas videas. El número para el MSDL 
es (206) 936-6735. Este servicio es 24 horas disponibles un 
día, 7 días una semana. Los más altos transmiten velocidad disponible
es 14,400 pedazos por segundo (bps). Cada archivo es un 
comprimido, mismo-extrayendo archivo. Para transmitir el archivo, 
use el filename SVGA.EXE. Después de que usted transmite el archivo, 
ejecútelo en un directorio vacío extraer los archivos él 
contiene. Usted también puede obtener este archivo en CompuServe en
la Microsoft Software Biblioteca (tipo "va msl" [sin 
el comillas] y transmite SVGA.EXE al archivo.)

   -------------
   \062 Usando un ATI mach32 o mach64 Chófer del Despliegue 
   (Windows 3.1 sólo)
   -------------
Antes de a instalar Fury3, por favor asegure que usted es 
usando a ATI despliegue chófer soltado después del 1995 de mayo para 
mach32 productos y después del 1995 de junio para mach64 productos. 
Versiones más tempranas del mach32 y mach64 Windows 
chóferes pueden causar dificultades por completo los modos de la pantalla.

Si usted encuentra que su ATI presente que mach32 chófer era 
soltado antes del 1995 de mayo o su mach64 chófer era 
soltado antes del 1995 de julio, los chóferes puestos al día son 
con tal de que en este CD en el directorio de ATI. Los chóferes 
contenido en el CD es actual a partir del 1995 de julio y es 
idéntico a los chóferes disponible en el ATI BBS a 
el tiempo.

Para determinar la fecha y versión del chófer de ATI adelante 
su sistema, siga el procedimiento debajo. Para ATI 
productos que usan el ATI Desktop (todos los mach64 y 
Los gráficos se Preguntan):
  1. Doble-pulse el botón el ATI el icono de Desktop.
  2. AYUDA selecta de la Barra del Título.
  3. Seleccione SOBRE... de la gota abajo la lista.
  4. Asegure que la fecha llega más tarde que el 1 de junio de 1995.

Si su producto de ATI usa el FLEXDESK Mando Tablero (todos
mach32 excepto los Gráficos se Preguntan):
  1. Doble-pulse el botón el mach el FLEXDESK Mando Tablero icono.
  2. AYUDA selecta de la Barra del Título.
  3. Seleccione SOBRE... de la gota abajo la lista.
  4. Asegure que la FLEXDESK Chófer figura es 2.6 o 
     más alto.

ATI está mejorando a sus chóferes continuamente. El último 
las versiones de todos los chóferes de ATI están disponibles del
ATI Download BBS a (905) 764-9404, vía el foro de ATI en 
CompuServe a VA ATITECH, o del ATI el sitio de FTP a ftp://ftp.atitech.ca
Si usted requiere ayuda extensa, por favor avise ATI a:
Cliente Facsímil de Apoyo: (905) 882-0546 (24 horas)
Transmita BBS: (905) 764-9404 (24 horas)
los ftp Transmiten: ftp.atitech.ca (24 Horas)
CompuServe: VAYA ATITECH (24 Horas); 
Preguntas generales: 76004,3656
Preguntas de asistencia técnica: 74740,667

------------------------------------------
  D. SOUND las NOTAS de la TARJETA
------------------------------------------

   -------------
   \062 Arreglando Tarjetas Legítimas
   -------------
Use la lista siguiente de arreglar sugerencias 
si Microsoft Fury3 no juega parezca propiamente:

* Sea efectivamente usted está usando al último chófer legítimo 
disponible. Avise a su fabricante de la tarjeta legítimo a 
obtenga al último chófer legítimo.

* Está seguro que el mando de volumen de su sistema no es 
puesto sordina a y se voltea a.

* Verifique ese Windows 95 puede tocar archivos de .WAV:
  1. Pulse el botón el botón de la Salida, y entonces apunte a las Escenas.
  2. Pulse el botón Tablero del Mando.
  3. Doble-pulse el botón el icono de los Sonidos. 
  4. Intente tocar un archivo de .WAV.

* Verifique ese Windows 3.1 puede tocar archivos de .WAV:
  1. Pulse el botón el grupo Principal, y entonces doble-pulse el botón 
     Tablero del mando.
  2. Doble-pulse el botón el icono Legítimo.
  3. Intente tocar un archivo de .WAV.

* Si Windows no puede tocar un archivo de .WAV: 
Verifique para ver que usted tiene una tarjeta del audio. Si usted no hace 
tenga una tarjeta del audio, avise su equipo 
distribuidor para obtener uno.

* Si usted puede tocar un archivo de .WAV:
  1. Empiece Microsoft Fury3.
  2. En el menú de las Opciones, pulse el botón Opciones Legítimas.
  3. Verifique que los Efectos de Sonido de Obra y Toca Música 
     se verifican cajas del cheque, y ese Volumen para ambos 
     es 100%. Si el volumen se voltea a, entonces pulse el botón 
     Adelantado.
  4. Verifique que Fury3 reconocen a un chófer del audio por 
     mirando la Tarjeta Legítima Descubrieron línea.
  5. Pulse el botón Prueba para ver si Fury3 tocarán un archivo legítimo.

*If usted está teniendo problema que oye legítimo en Fury3, él, 
puede relacionarse al tipo de tarjeta legítima que usted tiene. Uso 
la lista de tarjetas legítimas y escenas debajo de para ajustar 
escenas para su tarjeta legítima. 
  1. En el Fury3 menú de las Opciones, pulse el botón Opciones Legítimas. En 
     las Opciones Legítimas dialogan, pulse el botón Avanzado.
  2. En el Número de caja de los Pulidores, seleccione el número 
     eso pone en correlación al número de pulidores para
     su tarjeta legítima en la lista debajo de. Entonces seleccione el 
     número apropiado para el Tamaño del Pulidor.
  3. Pulse el botón Prueba para escuchar a los resultados de su 
     cambios. Pulse el botón Valor por defecto para devolver los números a 
     su original valora.

Tarjetas legítimas y Escenas:

-------------
Windows 95 Escenas Legítimas:
-------------
Tarjeta legítima: Aztech Sound la Galaxia Profesional 16, FCC,: I38-MMSN810
Chófer:  Gane 95 SB En pro de
#de Buffers=3
Pulidor Size=2304

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster Legítimo, CT 1350B,
Chófer: Gane 95 SB
#de Buffers=3
Pulidor Size=2304

Tarjeta legítima: Tortuga Monte Carlo Playero
Chófer: Gane 95 SB En pro de
#de Buffers=3
Pulidor Size=4096

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster Legítimo 16 SCSI, CT 1770,
Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster 16 Legítimo, CT 2230,
Chófer: Gane 95 SB 16 / TEMOR 32
#de Buffers=3
Pulidor Size=4096

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster 16 SCSI-2 Legítimo
Chófer: Gane 95 SB 16 / TEMOR 32
#de Buffers=3
Pulidor Size=3072

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster Legítimo 16 Tarjeta de Valor, 
CT 2770
Chófer: Gane 95 SB 16 / AWE32
#de Buffers=5
Pulidor Size=2560

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster Legítimo 16-ASP Tarjeta 
(Procesador Señalado avanzado), CT 1790
Chófer: Gane 95 SB 16 / AWE32
#de Buffers=4
Pulidor Size=2048

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster Legítimo AWE32 Tarjeta, 
CT 2760
Chófer: Gane 95 SB 16 / AWE32
#de Buffers=3
Pulidor Size=3584

Tarjeta legítima: Galaxia legítima NX Profesional 16
Chófer: Gánele Sistema Legítimo a 95 MS Windows Compatible
#de Buffers=3
Pulidor Size=3072

Tarjeta legítima: Tortuga Monte Carlo Playero
Chófer: Gánele Sistema Legítimo a 95 MS Windows Compatible
#de Buffers=4
Pulidor Size=1536

-------------
Windows 3.1 Escenas Legítimas
-------------
Tarjeta legítima: Aztech Sound la Galaxia Nova 16, 
FCC: I38-MMSN815
#de Buffers=4
Pulidor Size=3072

Tarjeta legítima: Labs creativo el Profesional de Blaster Legítimo, CT 1330A,
Chófer: Labs creativo Blaster 1.5 Legítimo
#de Buffers=3
Pulidor Size=3072

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster Legítimo w/2.0 DSP, 
CT 1320C
Chófer: Labs creativo Blaster 1.5 Legítimo
#de Buffers=4
Pulidor Size=1024

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster v2.00 Legítimo, CT 1320A,
Chófer: Labs creativo Blaster 1.0 Legítimo
#de Buffers=5
Pulidor Size=2048

Tarjeta legítima: Labs creativo Blaster 16 Legítimo, CT 1740,
Chófer: SB creativo 16 Ola y Midi v.3.01
#de Buffers=5
Pulidor Size=1536


---------------------------------------------------------------------agradézcalo 
por escoger Microsoft Fury3. 
Watusi!---------------------------------------------------------------------

